1. 扫描单个图

首先点击偏好设置，把语言调成中文，编辑器里面把允许外部程序修改镜头数据打上对勾。在非序列模式里面把光线追击相对阈值强度改为1e-10，这个参数决定了光线在变为原来的百分之多少的时候 不在进行追迹。

然后打开师兄做好的模型文件，把我们需要生成的igs文件放到文档/zemax/objects/CADfile这个文件夹里面。在非序列元件编辑器第12行点下拉按钮，，在数据文件里可以选择数据文件。

1. 扫描一个文件夹